SCANLAB RTC3 Software 'Liesmich'

***************************************************************************

Die RTC3 Interfacekarte in Kombination mit ihren Software-Treibern erlaubt
die Ansteuerung von Scan-Systemen und Lasern in Echtzeit von einem
IBM-kompatiblen PC aus.

Die Softwaretreiber sind für die 32-Bit und 64-Bit Verisonen der Microsoft-
Betriebssysteme WINDOWS 10 / 8 / 7 / Vista / XP und für das Microsoft-
Betriebssystem WINDOWS 2000 vorgesehen. Sie unterstützen die Plug-and-Play-
Fähigkeit der RTC3 und den simultanen Betrieb von bis zu acht RTC3-Karten.

Dateien des RTC3-Software-Pakets werden im Folgenden aufgelistet und
die Installation der Treiber, sowie der zugehörigen DLL-Files und
DSP-Programmdateien im Detail beschrieben. Weitere Anleitungen für einen
erfolgreichen Betrieb der RTC3-Karte finden Sie im RTC3-Handbuch.

***************************************************************************

Hersteller
        SCANLAB AG
        Siemensstraße 2a 
        82178 Puchheim
        Deutschland

        Tel.    + 49 (89) 800 746-0
        Fax:    + 49 (89) 800 746-199

        info@scanlab.de
        www.scanlab.de

***************************************************************************

Lieferumfang

Die RTC3-Software beinhaltet die folgenden Dateien:

1. Lieferumfang- und Installations-Beschreibung
   Readme.txt           Beschreibung in englischer Sprache
   Liesmich.txt         diese Datei

2. Korrekturfiles
   cor_1to1.ctb         1:1 Korrekturfile (ohne Feldkorrektur)
   D2_n.ctb             (optionales) 2D-Korrekturfile
                        n:      Korrekturfile-Nummer
                        -----------------------------------------------
                        Frühere 2D-Korrekturfiles wurden mit
                                XXYYYZZZ.ctb bezeichnet, wobei
                        XX:     Apertur in [mm]
                        YYY:    Brennweite des Objektivs in [mm]
                        ZZZ:    Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]
                                (im Bildfeld)
                        -----------------------------------------------
   D2_n_ReadMe.txt      (optionales) ReadMe-File mit einer Beschreibung
                        des zugehörigen Korrekturfiles inklusive
                        Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]
   D3_n.ctb             (optionales) 3D-Korrekturfile
                        n:      Korrekturfile-Nummer
   D3_n_ReadMe.txt      (optionales) ReadMe-File mit einer Beschreibung
                        des zugehörigen Korrekturfiles inklusive
                        Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]

3. Demo-Files
   Demo-Programme und Source-Codes in C

4. HPGL Converter Programm
   HPGL Demo-Applikation (benötigt die HEX-Files und die DLL im selben
   Verzeichnis!)

5. WINDOWS-Treiber, DLL-, HEX- und Utility-Files
 
 a) WINDOWS-Treiber für WINDOWS 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000:
   SLRTCDRV.cat         Katalog-Datei
   slrtcdrv.inf         Treiber-Installations-Datei
   SLRTCDRV.SYS         (nicht-signierte) Treiber-Datei für WINDOWS 2000
   slrtcdrvx64.cat      signierte Katalog-Datei
   SLRTCDRVx64.SYS      signierte 64-Bit Treiber-Datei
   slrtcdrvx86.cat      Signierte Katalog-Datei
   SLRTCDRVx86.SYS      signierte 32-Bit Treiber-Datei

   Beachten Sie, der Signaturgeber signierter Dateien lautet:
   "SCANLAB AG".

   Installations-Assistenten-Hilfsdateien:
   amd64/WdfCoInstaller01009.dll
   x86/WdfCoInstaller01009.dll
   
   Security-Installations-Script für Treiber-Upgrades und Beschreibung:
   AfterInstallation/ScanlabClassChecker.cmd
   AfterInstallation/ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf
   
   Anmerkungen zu Energieoptionen:
   Notes/NotesOnPowerPolicy.pdf


 b) RTC-Files:
   
 - DLL-File:
   RTC3DLL.DLL          RTC3 dynamische Link Library
                        (Versionsnummer 178)

 - DSP Programm-Dateien (HEX-Files):
   RTC3D2.HEX           RTC3-Programmfile für 2D-Applikationen,
   RTC3D3.HEX           RTC3-Programmfile für 3D-Applikationen,

 c) Utility-Files:

 - für C/C++:  
   RTC3DLL.lib          Visual C++ Import Library zum impliziten Linken
                        der DLL
   RTC3expl.cpp         C-Funktionen zum DLL-Handling für das explizite
                        Linken
   RTC3expl.h           C-Funktionsprototypen der RTC3 zum expliziten
                        Linken der DLL
   RTC3impl.h           C-Funktionsprototypen der RTC3 zum impliziten
                        Linken der DLL

 - für Basic:
   RTC3Import.bas       Importdeklarationen für Visual Basic

 - für Delphi:
   RTC3Import.pas       Importdeklarationen für Delphi

***************************************************************************

Installations-Beschreibung


WINDOWS 10 / 8 Installation

Folgendes ist durchzuführen, um die RTC3 für Microsofts WINDOWS 10 / 8
installiert zu bekommen.

   1. Bauen Sie die RTC-Karte in den PC ein.
   2. Starten Sie den Computer.
   3. Rufen Sie den Gerätemanager auf. Finden Sie im vom Gerätemanager
      dargestellten Geräte-Verzeichnis den Eintrag 'PCI-Gerät' und
      aktualisieren Sie dessen Treiber unter Angabe des Verzeichnisses
      'Windows\Drivers' im RTC3-Software-Paket.
      Beachten Sie die Hinweise in der ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf,
      falls Sie anstelle einer Treiber-Neuinstallation den Treiber
      aktualisieren.
   5. Kopieren Sie das DLL-File RTC3DLL.DLL für WINDOWS 10/8/7/Vista/XP/
      2000 in das Verzeichnis, aus dem die Anwendungs-Software gestartet
      wird, oder ins WINDOWS-Verzeichnis 'Windows\System32'.
   6. Kopieren Sie die RTC3-DSP-Programmdatei(en) (*.HEX) und die
      Korrekturfile(s) (*.CTB) auf die Festplatte Ihres PCs
      (bestehende Korrekturfiles können weiterhin genutzt werden; speziell
      angepasste Korrekturfiles nicht überschreiben!).
      SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu
      speichern, aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.


WINDOWS 7 / Vista / XP / 2000 Installation

Zur Installation der RTC3-Treiber für WINDOWS 7, WINDOWS Vista, WINDOWS XP
oder WINDOWS 2000 gehen Sie wiefolgt vor:

   1. Bauen Sie die RTC-Karte in den PC ein.
   2. Starten Sie den Computer.
   3. Wenn der "Add Hardware Wizard" bzw. Gerätemanager nicht automatisch
      startet, dann starten Sie ihn vom Control-Panel aus.
   4. Spezifizieren Sie im "Add Hardware Wizard" bzw. im Gerätemanager das
      Verzeichnis 'Windows\Drivers' im RTC3-Software-Paket.
      Beachten Sie die Hinweise in der ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf,
      falls Sie anstelle einer Treiber-Neuinstallation den Treiber
      aktualisieren.
   5. Kopieren Sie das DLL-File RTC3DLL.DLL für WINDOWS 10/8/7/Vista/XP/
      2000 in das Verzeichnis, aus dem die Anwendungs-Software gestartet
      wird, oder ins WINDOWS-Verzeichnis 'Windows\System32'.
   6. Kopieren Sie die RTC3-DSP-Programmdatei(en) (*.HEX) und die
      Korrekturfile(s) (*.CTB) auf die Festplatte Ihres PCs
      (bestehende Korrekturfiles können weiterhin genutzt werden; speziell
      angepasste Korrekturfiles nicht überschreiben!).
      SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu
      speichern, aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.


Hinweise:
    - Rufen Sie die Datei 'ScanlabClassChecker.cmd' im Verzeichnis
      'Windows\Drivers\AfterInstallation' als Administrator auf, falls
      Sie den RTC3-Treiber nicht neu installiert sondern aktualisiert
      haben. Beachten Sie dazu die Hinweise in der
      ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf.
    - RTC3-Karten können nicht simultan mit RTC4-Karten in einem PC
      betrieben werden.
    - Win32-basierte Anwendungen können auf 64-Bit-Windows-Systemen
      direkt verwendet werden und nutzen hierfür dieselbe 32-Bit-DLL
      RTC3DLL.dll wie sie bei 32-Bit-Systemen zum Einsatz kommt.
      Eine explizite 64-Bit-DLL für Win64-basierte Anwendungen steht
      nicht zur Verfügung.
    - Solange die RTC3 von einer Anwendung im Gebrauch ist, darf ihre
      Stromversorgung nicht abgeschaltet werden, weil ansonsten ihre
      Einstellung verloren geht. Einer Strom-Abschaltung entgegnet der
      RTC3-Treiber, indem er automatisch initiierte Ruhezustand-Aufrufe
      während der RTC3-Anwendung verhindert. Er kann jedoch keine
      erzwungenen Ruhezustandsaufrufe aus dem 'Herunterfahren'-Menü
      verhindern. Die Optionen 'Energie sparen' und 'Ruhezustand' im
      'Herunterfahren'-Menü sollten daher durch eine geeignete
      Konfiguration mithilfe z.B. des 'Power-Managers' nicht erlaubt
      werden. Näheres ist in der NotesOnPowerPolicy.pdf erläutert.

***************************************************************************

Weitere Anleitungen für den erfolgreichen Betrieb der RTC3-Karte finden
Sie im RTC3-Handbuch.

***************************************************************************
