SCANLAB GmbH
laserDESK Version 1.6
Office-Dongle

Der laserDESK Office-Dongle dient ausschließlich dazu, laserDESK Jobs zu erstellen
und abzuspeichern. Dies umfasst die Durchführung aller Erstellungsfunktionen und
die Einbindung aller Steuerelemente. Je nach freigeschaltetem Funktionsumfang
(Premium- oder Standard-Edition) können Kamerafunktionen und Kachelfunktionen
verwendet werden. Es ist jedoch nicht möglich, die Hardware anzusprechen. Die
Initialisierung der RTC5 PC-Interface-Karte und die Hardware-Ansteuerungen sind
gesperrt.
Sofern die Fernsteuerung freigeschaltet ist, kann sie verwendet werden. Jedoch
werden dort alle Funktionen zur Hardware-Ansteuerung mit Fehler quittiert.
Damit der Office-Dongle richtig funktioniert, muss die laserDESK Version 1.0.7.5
oder höher verwendet werden! Werden ältere laserDESK Versionen verwendet, so
ist ein Teil der Erstellungsfunktionen gesperrt.


laserDESK Software installieren

• Wenn Sie laserDESK mit einer Installations-CD installieren, dann legen Sie die CD
  in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein. Dadurch wird automatisch eine Installations-
  routine gestartet.
• Andernfalls starten Sie die Datei ‘laserDESKx64_installer.exe’ aus dem Software-Paket (Verzeichnis
  ’Setup’).
• Danach läuft automatisch eine Installationsroutine im Windows-Installer ab.
  Befolgen Sie die Anweisungen der Installationsroutine.
• Wenn während der Installationsroutine die Abfrage “Delete old version?” erscheint,
  so stimmen Sie zu, damit die alte Software-Version deinstalliert wird.