SCANLAB GmbH
laserDESK Version 1.6
Erste Schritte


laserDESK starten

  Hinweis:
  Wenn beim Start von laserDESK die Fehlermeldung "Der SQL Server für
  die Hilfe ist nicht installiert." erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
  – Doppelklicken Sie im laserDESK-Programm-Unterverzeichnis '\Help\de\'
     auf die Datei LaserDeskHelp.de.mchelp.
     Unter Umständen erscheint eine Dialogbox zur Auswahl des Help Viewers.
     Wählen Sie in diesem Fall folgende Datei aus:
     ’C:\Programme (x86)\MadCap Software\MadCap Help Viewer V5\
     HelpViewer.app\HelpViewer.exe’.
     Beim Öffnen der Datei LaserDeskHelp.de.mchelp wird festgestellt, dass
     der SQL-Server fehlt und die Installation gestartet. Folgen Sie den
     Installationsanweisungen.
  oder
  – Downloaden und installieren Sie den SQL-Server über folgenden Link:
     https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30709
  Anmerkung: Der SQL Server ist nur für die laserDESK Hilfe notwendig und
  beeinträchtigt nicht die eigentlichen Programmfunktionen.

Es wird empfohlen gleich nach der Installation der laserDESK-Software
folgende Schritte durchzuführen:
• Um laserDESK uneingeschränkt (also nicht nur im Demo-Modus) nutzen
  zu können, schließen Sie einen gültigen Dongle an einen USB-Port des PCs.
• Starten Sie laserDESK mit der Programm-Datei ‚SLLaserDesk.exe‘ oder über
  ein Shortcut auf dem Desktop oder im Start-Menü.
• Geben Sie in der Dialogbox ‚SCANLAB laserDESK‘ den Benutzernamen
  „Admin“ und beim Passwort nichts ein. Das ist der Default-Anwender.
  Bestätigen Sie mit {OK}.
  Wenn nur eine RTC-Karte (RTC5 oder RTC6) im PC eingebaut ist, öffnet sich
  das Programmfenster sofort.
  Wenn sowohl eine RTC5- als auch eine RTC6-Karte im PC eingebaut sind,
  erscheint zunächst die Dialogbox ’Karte auswählen’.
• In diesem Fall wählen Sie die gewünschte RTC-Karte aus, indem Sie das
  entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte ’Auswahl’ aktivieren und mit
  {OK} bestätigen.
  Das Programmfenster öffnet sich.
Falls Sie aber eine Ethernet-Karte verwenden möchten, gehen Sie wie folgt
vor:
• Klicken in der Dialogbox ’Karte auswählen’ für die Art der Suche auf den 
  entsprechenden Auswahlknopf (Subnetz oder IP-Bereich).
• Definieren Sie Subnetz IP-Adresse und Subnetz Netzmaske oder den IP-
  Adressenbereich  (Start und Ende) in den entsprechenden Eingabefeldern.
• Klicken Sie die Taste {Suchen}, um die Suche zu starten.
  Alle gefundenen Ethernet-Karten werden zusätzlich aufgelistet.
• Wählen Sie die gewünschte Ethernet-Karte aus, indem Sie das entsprechende
  Kontrollkästchen aktivieren und mit {OK} bestätigen.
  Das Programmfenster öffnet sich.
Wird kein gültiger Dongle detektiert, so schaltet laserDESK automatisch
nur den Demo-Modus frei.


Zuweisen von Zugriffsrechten und Lese- und Schreibrechten

Vor einer weiteren Anwendung von laserDESK muss Ihr System-Administrator
jedem Anwender des Programms die erforderlichen Lese- und/oder 
Schreibrechte zuweisen (in Abhängigkeit von den gestaffelten laserDESK-
Zugriffsrechten, siehe Topic ‚Defining the User's Access Authorization‘
in der Online-Hilfe; zu öffnen mit <F1>):
• Weisen Sie den Anwendern, die in laserDESK das Zugriffsrecht
  „Administrator", „Supervisor" oder „Designer" besitzen, Lese- und
  Schreibrechte für das laserDESK-Datenverzeichnis ‚C.\ProgramData\
  Scanlab\SLLaserDESK\' (einschließlich der Unterverzeichnisse) zu.
• Weisen Sie allen anderen Anwendern (Zugriffsrechte „Production"
  und „Viewer") Leserechte für das Verzeichnis ‚C.\ProgramData\Scanlab\
  SLLaserDESK\' (einschließlich der Unterverzeichnisse) zu.


Laser und Scan-System konfigurieren

Die weiteren Arbeitsschritte sind von einem Anwender durchzuführen, der in
laserDESK das Zugriffsrecht „Administrator" (und damit die entsprechenden
Schreibrechte besitzt):
• Kopieren Sie die für Ihr Laser-Scan-System passende RTC-Korrekturdatei
  in ein beliebiges Verzeichnis.
• Weisen Sie dem laserDESK-Programm diese RTC-Korrekturdatei zu:
  – Öffnen Sie dazu in laserDESK das Menü ‚Datei\Öffnen >\
     Hardware-Konfiguration‘.
  – Wählen Sie im Fenster ‚Hardware-Konfiguration‘ das Verzeichnis
     ‚Scan-Kopf [1]‘ aus.
  – Öffnen Sie die Windows-Standard-Dialogbox ‚Öffnen‘, indem Sie auf die
     Schaltfläche {...} klicken und wählen Sie im entsprechenden Verzeichnis
     die passende Korrekturdatei aus.
• Definieren Sie nun die Ansteuerung des verwendeten Lasers:
  – Wählen Sie im Fenster ‚Hardware-Einstellungen‘ das Verzeichnis
     ‚Bearbeitungslaser‘ aus.
  – Wählen Sie Ihren Lasertyp aus.
     Benutzen Sie einen bereits spezifizierten Laser, brauchen Sie nichts weiter
     zu tun.
     Sonst wählen Sie den Typ ‚GeneralType’.
• Bestätigen Sie die Zuweisung mit {OK}.
• Speichern Sie abschließend die Datei ‚Hardware-Konfiguration‘ - ansonsten
  werden die Einstellungen nicht übernommen.
• Haben Sie unter ’Bearbeitungslaser’ (siehe oben) den Typ ‚GeneralType’ 
  ausgewählt, so erstellen Sie dann eine Laser-Definitions-Datei und definieren
  Sie in diesem Prozess Ihren Laser.
  Öffnen Sie dazu den Laser-Assistenten über das Menü ’Hardware\
  Lasersteuerung\Laserassistent’.
  Die Beschreibung finden Sie in der Online-Hilfe (<F1>, siehe Topic ‚Creating
  a Laser Definition File for a GeneralType Laser‘).).


Wichtige Informationen lesen

Vor einer weiteren Anwendung von laserDESK müssen alle laserDESK-
Anwender das Topic ‚Safety‘ in der Online-Hilfe (<F1>) lesen. Außerdem
wird dringend empfohlen das Topic ‚laserDESK-Software – Overview‘
(bzw. die Datei ‚laserDESK_Kurzanleitung.pdf‘) gründlich durchzulesen.
Hier erfahren Sie, wie laserDESK aufgebaut ist, welche Funktionen Ihnen
laserDESK bietet und wie Sie zur Erstellung und Ausführung eines Jobs
am besten vorgehen.