SCANLAB GmbH
laserDESK Версия 1.6
Установка


Состав поставки

Полный пакет программного обеспечения laserDESK включает в себя
• компакт-диск с
  – 64-битная программа laserDESK, включающая файлы справки
  – программные драйверы для операционных систем Microsoft 
     Windows 8 и Windows 10
• USB-ключ (программный защитный штекер) для выполнения laserDESK
  в полном режиме.
Программное обеспечение также можно скачать на интернет страничке
SCANLAB. Если вы желаете приобрести дополнительно ключ, пожалуйста,
свяжитесь с компанией SCANLAB.


Требования к ПК и системе

Перед установкой ПО laserDESK убедитесь в том, что ваши ПК и 
операционная система соответствуют следующим требованиям:
• 64-разрядная операционная система:
  Microsoft Windows 8 или Windows 10 (с Framework 4.5).
• Необходимое место на жестком диске:
  Примерно 350 Мб (включая файл справки)
• Электронный ключ USB:
  Если вы хотите запустить программу laserDESK в режиме полной 
  функциональности (т.е. не просто в демонстрационном режиме), вам 
  нужен действительный электронный ключ USB (средство защиты 
  программного обеспечения). Без действительного электронного ключа 
  можно работать только в демонстрационном режиме. Этот режим не 
  позволяет сохранять данные и управлять аппаратным оборудованием. 
  Кроме того, он не позволяет выполнять задания для лазера.
  Конфигурация ключа определяет диапазон функциональных 
  возможностей laserDESK. Предусмотрено два пакета программного 
  обеспечения - Standard и Premium.
• Интерфейсная плата RTC5 или RTC6:
  laserDESK выполняет задания только в том случае, если на
  компьютере, 
  управляющем лазерной системой сканирования (производственный ПК), 
  установлена интерфейсная плата SCANLAB RTC5 или RTC6. Для
  установки RTC необходимо гнездо PCI. Некоторые функции (например, 
  Обработка на “лету”) могут быть использованы только в том случае, 
  если на плате RTC была активирована соответствующая опция.
  Напротив, для создания заданий плата RTC не требуется. Таким 
  образом, задания можно создавать на любом компьютере (даже без
  платы RTC) для последующего выполнения на производственном ПК 
  (с установленной платой RTC и ПО laserDESK).


Установка laserDESK

• Перед началом установки ПО laserDESK проверьте наличие обновлений
  на сайте www.scanlab.de/en/products/software-calibration/laserdesk/download.
• ПО laserDESK можно установить даже без электронного ключа и без
  интерфейсной платы ПК RTC.
• При установке ПО laserDESK с установочного компакт-диска вставьте
  диск в дисковод вашего ПК. При этом автоматически запускается мастер
  установки.
• В противном случае запустите программу "laserDESKx64_installer.exe" из
  пакета программного обеспечения.
• Затем установка продолжится в автоматическом режиме с помощью
  установщика Windows Installer. Выполняйте инструкции мастера по
  установке laserDESK.