SCANLAB GmbH
laserDESK 版本 1.6
安装


供货范围

完整的laserDESK软件包以CD形式提供。 这包含
• 一张 CD: 含有
  – laserDESK 64位程序，包括帮助文件
  –  适用于Microsoft Windows 8和Windows 10操作系统的软件驱动器
• 一个USB加密狗（软件保护插头）: 以全模式运行laserDESK。
该软件也可以从SCANLAB主页下载。
 如果您要为此目的购买加密狗，请联系SCANLAB。


PC 和系统要求

安装 laserDESK 软件之前，请确认验证您的系统满足
以下 PC 和系统要求：
• 64 位操作系统：
  Microsoft Windows 8 或 Windows 10（具备 Framework 4.5)。
• 所需硬盘空间：
  大约 350 MB （包括帮助文件）
• USB 软件狗：
  如果您希望运行具备完整功能的 laserDESK 程序 （即不只是演示模式），
  您需要有效的 USB 软件狗 （软件保护设备），否则，只能使用演示模式。在
  这种模式中，既不能保存内容，  也无法控制硬件。而且，无法执行激光作业。
  此外，软件狗的配置将会定义 laserDESK 的功能 范围。
  目前推出的软件包分为标准版和高级版。
• RTC5 或 RTC6 PC 接口板：
  仅当控制激光扫描系统的 PC （即生产 PC）具备 SCANLAB RTC5 或 RTC6
  PC 接口板时，才能执行 laserDESK 作业。RTC5 需要 PCI 插槽。仅当在
  RTC5 板上激活对应的选项后，才能使用某些功 能（如飞行加工）。
  然而，在创建作业时并不需要 RTC 板。因此，可在任何 PC
  （即使不具备 RTC 板）上创建作 业，再到生产 PC （具备 RTC
  板且安装了 laserDESK 软件）上执行这些作业。


安装 laserDESK

• 安装 laserDESK 软件之前，请在 
  www.scanlab.de/en/products/software-calibration/laserdesk/download
  上检查是否有更新。
• 即使不具备软件狗和 RTC PC 接口板，也可安 装 laserDESK 软件。
• 如果使用安装 CD 来安装 laserDESK，请将此 CD 插入 PC 驱动器。
  “安装向导”随即自动启动。
• 或者，运行软件包中的“laserDESKx64_installer.exe”。
• 安装过程随后通过 Windows Installer 自动继续。
• 按照向导说明安装 laserDESK。