SCANLAB GmbH
laserDESK Version 1.6
Installationshinweise


Lieferumfang

Das komplette laserDESK-Softwarepaket umfasst
• eine Daten-CD mit
  – dem laserDESK 64-bit-Programm einschließlich Hilfe-Dateien sowie
  – Softwaretreiber für Microsofts Betriebssysteme Windows 8 und
    Windows 10
• und einen USB-Dongle (Software-Schutzstecker) für die Ausführung von 
  laserDESK im Vollmodus.
Außerdem kann die Software von der SCANLAB-Homepage heruntergeladen
werden. Wenn Sie dazu einen Dongle erwerben wollen, wenden Sie sich bitte
an SCANLAB.


PC- und Systemvoraussetzungen

Versichern Sie sich vor der Installation der laserDESK-Software, dass der
PC, auf dem die laserDESK-Software installiert wird, die folgenden
Voraussetzungen erfüllt:
• 64-Bit Betriebssystem:
  Microsoft Windows 8 oder Windows 10 (mit Framework 4.5)
• Benötigter Festplattenplatz:
  Ca. 350 MB (inklusive Hilfe-Datei)
• USB-Dongle:
  laserDESK kann nur mit gültigem USB-Dongle (USB-Software-
  Schutzstecker) uneingeschränkt genutzt werden. Ohne gültigen Dongle läuft
  laserDESK nur im Demo-Modus. Im Demo-Modus kann nichts gespeichert
  werden und es ist keine Hardware-Ansteuerung möglich. Insbesondere
  können also auch keine Laserjobs ausgeführt werden. Weiterhin bestimmt
  die Konfiguration des Dongles den Funktionsumfang von laserDESK:
  zwei Software-Pakete – Standard und Premium – sind erhältlich.
• RTC5 oder RTC6 PC-Interface-Karte:
  laserDESK-Jobs können nur dann ausgeführt werden, wenn im PC, der das
  Laser-Scan-System steuert (Produktions-PC), eine SCANLAB RTC5 oder 
  RTC6 PC-Interface-Karte eingebaut ist. Die RTC-Karte benötigt einen
  Steckplatz. Bestimmte Funktionen (z. B. "Processing on the fly") können
  nur dann angewendet werden, wenn die entsprechende Option auf der 
  RTC-Karte freigeschaltet ist.
  Zur Erstellung von Jobs ist dagegen keine RTC-Karte notwendig. Ein Job
  kann daher auch an einem beliebigen PC ohne RTC-Karte erstellt und erst
  später auf dem Produktions-PC (mit RTC-Karte und installierter
  laserDESK-Software) ausgeführt werden.


laserDESK-Software installieren

• Überprüfen Sie unter
  www.scanlab.de/de/produkte/software-kalibrierloesungen/laserdesk/download,
  ob es Updates für Ihre laserDESK-Version gibt.
• Zur Installation muss weder ein Dongle noch eine RTC PC-Interface-Karte
  angeschlossen sein.
• Wenn Sie laserDESK mit einer Installations-CD installieren, dann legen
  Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein. Dadurch wird automatisch
  eine Installationsroutine gestartet.
• Andernfalls starten Sie die Datei ‚laserDESKx64_installer.exe’ aus dem Software-Paket.
  Danach läuft automatisch eine Installationsroutine im Windows-Installer ab.
• Befolgen Sie die Anweisungen der Installationsroutine.