SCANLAB GmbH
laserDESK Версия 1.6
первые шаги


Запуск laserDESK

  Примечание
  Если при запуске "laserDESK" появляется сообщение об ошибке "Help
  SQL server is not installed." (SQL-сервер справки не установлен), выполните
  следующие шаги::
   – двойным нажатием откройте файл LaserDeskHelp.de.mchelp в подкаталоге
      "\Help\de" программы LaserDesk.
      Возможно появится диалоговое окно, позволяющее выбрать просмотрщик
      справки. В этом случае выберите следующий файл:
      "C:\Program Files (x86)\MadCap Software\Mad Cap HelpViewerV5\
      HelpViewer.app\HelpViewer.exe".
      Если файл LaserDeskHelp.de.mchelp откроется, это означает, что 
      SQL-сервер не найден и будет проведена его установка. При установке 
      SQL-сервера следуйте инструкциям.
  или
  – Загрузите и установите SQL-сервер по следующей ссылке:
     https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=30709
  SQL-сервер необходим только для работы функции справки ПО laserDESK 
  и не влияет на функциональность самого ПО laserDESK.

Сразу после установки ПО laserDESK рекомендуется выполнить
следующие действия.
• Для использования laserDESK в режиме полной функциональности
  (т.е. не в демонстрационном режиме) вставьте прилагаемый электронный
  ключ в любой USB-порт компьютера.
• Запустите ПО laserDESK, используя программу "SLLaserDesk.exe",
  ярлык на рабочем столе или меню "Пуск".
• В диалоговом окне "SCANLAB laserDESK" введите "Admin" в качестве
  имени пользователя, пароль не требуется. Это пользователь по
  умолчанию.
  Подтвердите с помощью {OK}.
  Если в ПК установлена только одна плата RTC (RTC5 или RTC6),
  программное окно откроется тут же.
  Если в ПК установлены как RTC5, так и RTC6, сначала появляется
  диалоговое окно «Выбрать карту».
• В этом случае выберите нужную карту RTC, установив ее в столбце
  «Выбор» и подтвердив с помощью {OK}.
  Откроется программное окно.
Если вы хотите использовать карту Ethernet, выполните следующие
действия:
• Нажмите в диалоговом окне «Выбрать карту» для поиска
  соответствующего переключателя (диапазон подсети или IP-адреса).
• Определите IP-адрес LAN и маску подсети или начальный и конечный
  IP-адрес в соответствующих полях ввода.
• Нажмите кнопку {Поиск}, для начала поиска. Все обнаруженные карты 
  Ethernet перечислены дополнительно.
• Выберите нужную карту Ethernet, установив флажок и подтвердите
  нажатием {OK}.
  Откроется программное окно.
Если действительный электронный ключ не может быть обнаружен, ПО
laserDESK автоматически переключается в демонстрационный режим.


Назначение прав на доступ, разрешений на чтение и запись

Перед началом использования ПО laserDESK системный администратор 
должен назначить необходимые разрешения на чтение и/или на запись для 
всех пользователей программы (в зависимости от их прав доступа к 
laserDESK, см. раздел "Defining the User's Access Authorization" (Определение 
прав пользователя на доступ) в интерактивной справке; открывается при
нажатии кнопки <F1>):
• Для каждого пользователя laserDESK с правами доступа "Administrator"
  (Администратор), "Supervisor" (Главный администратор) или "Designer"
  (Разработчик) назначаются разрешения на чтение и запись для каталога
  программы laserDESK "C:\ProgramData\Scanlab\SLLaserDesk\" (включая
  подкаталоги).
• Для всех остальных пользователей разрешение на чтение (права на доступ
  "Production" (Производство) и "Viewer"(Просмотр)) назначается только для
  каталога "C:\ProgramData\Scanlab\SLLaserDesk\" (включая подкаталоги).


Настройка лазера и системы сканирования

Дальнейшие действия выполняются пользователем laserDESK с правами
доступа "Administrator" (Администратор) (имеющим соответствующие
разрешения на запись):
• Скопируйте файл коррекции, соответствующий вашей системе лазерного
  сканирования в любой каталог.
• Назначьте файл коррекции для программы laserDESK:
  – Откройте меню "File\Open >\Hardware Configuration" (Файл\Открыть-
     Конфигурация аппаратного оборудования) в ПО laserDESK.
  – В диалоговом окне "Hardware Configuration" (Конфигурация аппаратного
     оборудования) выберите каталог "Scan Head [1]" (Сканирующая
     головка [1]).
  – Используя кнопку {...}, откройте стандартное диалоговое окно Windows
     "Open" (Открыть) и выберите соответствующий файл коррекции из
     соответствующего каталога.
• Теперь необходимо определить настройки управления лазером:
  – В диалоговом окне 'Hardware settings' (Настройки аппаратного
     оборудования) выберите конфигурацию 'Processing Laser' (Лазер для
     обработки).
  – Выберите тип лазера.
     Если вы уже используете указанный лазер, завершите работу с
     конфигурацией. В противном случае необходимо выбрать "General Typ"
     (Общий тип).
• Подтвердите, нажав кнопку {OK}.
• В конце сохраните файл "Hardware Configuration" (Конфигурация аппаратного
  оборудования). В противном случае настройки не будут применены.
• Если вы выбрали “General Type” (Общий тип) в конфигурации “Processing
  Laser” (Лазер для обработки) вам необходимо создать файл определения
  лазера.
  Вы может это сделать следующим образом. Для этого откройте Мастер
  Настройки Лазера в меню “Hardware/Laser Control/Laser Wizard”
  (Аппаратное оборудование/Лазер/Мастер Настройки Лазера).
  Эта процедура подробно описана в интерактивной справке (<F1>, 
  “Creating a Laser Definition File for a General Typ Laser” (Создание файла
  определения лазера для лазера общего типа)).


ажная информация для прочтения

Перед любым дальнейшим использованием ПО laserDESK все
пользователи laserDESK должны прочитать раздел "Safety"
(Безопасность) в интерактивной справке (<F1>). Кроме того,
настоятельно рекомендуется прочитать раздел "laserDESK Software – Overview" (Программное обеспечение - Обзор) (или файл
"laserDESK_QuickGuide.pdf"). В этом разделе описывается структура
программы, функции, доступные в laserDESK, и наиболее эффективный
способ для создания и выполнения задания laserDESK.