SCANLAB RTC4 Software 'Liesmich'

***************************************************************************

Die RTC4 Interfacekarte in Kombination mit ihren Software-Treibern erlaubt
die Ansteuerung von Scan-Systemen und Lasern in Echtzeit von einem
IBM-kompatiblen PC aus.

Die Softwaretreiber sind für die 32-Bit und 64-Bit Versionen der Microsoft-
Betriebssysteme WINDOWS 10 / 8 / 7 / Vista / XP und für das Microsoft-
Betriebssystem WINDOWS 2000 vorgesehen. Sie unterstützen die Plug-and-Play-
Fähigkeit der RTC4 und den simultanen Betrieb von bis zu 16 RTC4-Karten.

Dateien des RTC4-Software-Pakets werden im Folgenden aufgelistet und
die Installation der Treiber, sowie der zugehörigen DLL-Files und
DSP-Programmdateien im Detail beschrieben. Weitere Anleitungen für einen
erfolgreichen Betrieb der RTC4-Karte finden Sie im RTC4-Handbuch.

***************************************************************************

Hersteller
        SCANLAB GmbH
        Siemensstraße 2a 
        82178 Puchheim
        Deutschland

        Tel.    + 49 (89) 800 746-0
        Fax:    + 49 (89) 800 746-199

        info@scanlab.de
        www.scanlab.de

***************************************************************************

Lieferumfang

Die RTC4-Software beinhaltet die folgenden Dateien:

1. Lieferumfang- und Installations-Beschreibung
   Readme.txt           Beschreibung in englischer Sprache
   Liesmich.txt         diese Datei

2. Korrekturfiles
   cor_1to1.ctb         1:1 Korrekturfile (ohne Feldkorrektur)
   D2_n.ctb             (optionales) 2D-Korrekturfile
                        n:      Korrekturfile-Nummer
                        -----------------------------------------------
                        Frühere 2D-Korrekturfiles wurden mit
                                XXYYYZZZ.ctb bezeichnet, wobei
                        XX:     Apertur in [mm]
                        YYY:    Brennweite des Objektivs in [mm]
                        ZZZ:    Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]
                                (im Bildfeld)
                        -----------------------------------------------
   D2_n_ReadMe.txt      (optionales) ReadMe-File mit einer Beschreibung
                        des zugehörigen Korrekturfiles inklusive
                        Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]
   D3_n.ctb             (optionales) 3D-Korrekturfile
                        n:      Korrekturfile-Nummer
   D3_n_ReadMe.txt      (optionales) ReadMe-File mit einer Beschreibung
                        des zugehörigen Korrekturfiles inklusive
                        Kalibrierungsfaktor K in [Bits pro mm]

3. Demo-Files
   Demo-Programme und Source-Codes in C;
   Demo 3 in C#.

4. HPGL Converter Programm
   HPGL Demo-Applikation (benötigt die HEX-Files und die DLL im selben
   Verzeichnis!).

5. iSCANConfig Programm
   Das Programm "iSCANcfg.exe" ist ein Diagnose- und Konfigurations-
   programm für den intelliSCAN, intelliDRILL oder intelliWELD
   (benötigt die HEX-Files, RTC4DLL.dll sowie RtcHalDLL.dll
   im selben Verzeichnis!).

6. WINDOWS-Treiber, DLL-, HEX- und Utility-Files
 
 a) WINDOWS-Treiber für WINDOWS 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000:
   SLRTCDRV.cat         Katalog-Datei
   slrtcdrv.inf         Treiber-Installations-Datei
   SLRTCDRV.SYS         (nicht-signierte) Treiber-Datei für WINDOWS 2000
   slrtcdrvx64.cat      signierte Katalog-Datei
   SLRTCDRVx64.SYS      signierte 64-Bit Treiber-Datei
   slrtcdrvx86.cat      Signierte Katalog-Datei
   SLRTCDRVx86.SYS      signierte 32-Bit Treiber-Datei

   Beachten Sie, der Signaturgeber signierter Dateien lautet:
   "SCANLAB AG".

   Installations-Assistenten-Hilfsdateien:
   amd64/WdfCoInstaller01009.dll
   x86/WdfCoInstaller01009.dll
   
   Security-Installations-Script für Treiber-Upgrades und Beschreibung:
   AfterInstallation/ScanlabClassChecker.cmd
   AfterInstallation/ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf
   
   Anmerkungen zu Energieoptionen:
   Notes/NotesOnPowerPolicy.pdf

  
 b) RTC-Files:
   
 - DLL-File:
   RTC4DLL.DLL          32-Bit RTC4 dynamische Link Library
                        (Versionsnummer 460)
   RTC4DLLx64.DLL       64-Bit RTC4 dynamische Link Library
                        (Versionsnummer 460)

   Hinweis:
   Die RTC4DLLx64.dll benötigt eine Installation der aktuellen
   (Version 6.1.7600.16385 vom 18-Mar-16) oder einer neueren Treiber
   Version

 - DSP Programm-Dateien (HEX-Files):
   RTC4D2.HEX           RTC4-Programmfile für 2D-Applikationen
                        (Versionsnummer 2442)
   RTC4D3.HEX           RTC4-Programmfile für 3D-Applikationen
                        (Versionsnummer 3442)

 c) Utility-Files:

 - für C/C++:  
   RTC4DLL.lib          32-Bit Visual C++ Import Library zum impliziten
                        Linken der DLL
   RTC4DLLx64.lib       64-Bit Visual C++ Import Library zum impliziten
                        Linken der DLL
   RTC4expl.cpp         C-Funktionen zum DLL-Handling für das explizite
                        Linken
   RTC4expl.h           C-Funktionsprototypen der RTC4 zum expliziten
                        Linken der DLL
   RTC4impl.h           C-Funktionsprototypen der RTC4 zum impliziten
                        Linken der DLL

 - für Basic:
   RTC4Import.bas       Importdeklarationen für Visual Basic

 - für Visual Basic .NET:
   RTC4Import.vb        Importdeklarationen für Visual Basic .NET

 - für Visual C#:
   RTC4Wrap.cs          Importdeklarationen für C#.
                        Die Kompiler-Einstellung 'Any CPU'
                        ermöglicht die Anwendung unter 32-Bit
                        wie auch 64-Bit-Systemen laufen zu lassen.

 - für Delphi:
   RTC4Import.pas       Importdeklarationen für Delphi

***************************************************************************

Installations-Beschreibung


WINDOWS 10 / 8 Installation

Folgendes ist durchzuführen, um die RTC4 für Microsofts WINDOWS 10 / 8
installiert zu bekommen.

   1. Bauen Sie die RTC-Karte in den PC ein.
   2. Starten Sie den Computer.
   3. Rufen Sie den Gerätemanager auf. Finden Sie im vom Gerätemanager
      dargestellten Geräte-Verzeichnis den Eintrag 'PCI-Gerät' und
      aktualisieren Sie dessen Treiber unter Angabe des Verzeichnisses
      'Windows\Drivers' im RTC4-Software-Paket.
      Beachten Sie die Hinweise in der ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf,
      falls Sie anstelle einer Treiber-Neuinstallation den Treiber
      aktualisieren.
   5. Kopieren Sie die Datei RTC4DLL.DLL (und bei Bedarf die
      RTC4DLLx64.DLL) für WINDOWS 10/8/7/Vista/XP/2000 in das Verzeichnis,
      aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird, oder ins WINDOWS-
      Verzeichnis 'Windows\System32'.
   6. Kopieren Sie die RTC4-DSP-Programmdatei(en) (*.HEX) und die
      Korrekturfile(s) (*.CTB) auf die Festplatte Ihres PCs
      (bestehende Korrekturfiles können weiterhin genutzt werden; speziell
      angepasste Korrekturfiles nicht überschreiben!).
      SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu
      speichern, aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.


WINDOWS 7 / Vista / XP / 2000 Installation

Zur Installation der RTC4-Treiber für WINDOWS 7, WINDOWS Vista, WINDOWS XP
oder WINDOWS 2000 gehen Sie wiefolgt vor:

   1. Bauen Sie die RTC-Karte in den PC ein.
   2. Starten Sie den Computer.
   3. Wenn der "Add Hardware Wizard" bzw. Gerätemanager nicht automatisch
      startet, dann starten Sie ihn vom Control-Panel aus.
   4. Spezifizieren Sie im "Add Hardware Wizard" bzw. im Gerätemanager das
      Verzeichnis 'Windows\Drivers' im RTC4-Software-Paket.
      Beachten Sie die Hinweise in der ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf,
      falls Sie anstelle einer Treiber-Neuinstallation den Treiber
      aktualisieren.
   5. Kopieren Sie die Datei RTC4DLL.DLL (und bei Bedarf die
      RTC4DLLx64.DLL) für WINDOWS 10/8/7/Vista/XP/2000 in das Verzeichnis,
      aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird, oder ins WINDOWS-
      Verzeichnis 'Windows\System32'.
   6. Kopieren Sie die RTC4-DSP-Programmdatei(en) (*.HEX) und die
      Korrekturfile(s) (*.CTB) auf die Festplatte Ihres PCs
      (bestehende Korrekturfiles können weiterhin genutzt werden; speziell
      angepasste Korrekturfiles nicht überschreiben!).
      SCANLAB empfiehlt, diese Dateien in dem Verzeichnis zu
      speichern, aus dem die Anwendungs-Software gestartet wird.


Hinweise:
    - Rufen Sie die Datei 'ScanlabClassChecker.cmd' im Verzeichnis
      'Windows\Drivers\AfterInstallation' als Administrator auf, falls
      Sie den RTC4-Treiber nicht neu installiert sondern aktualisiert
      haben. Beachten Sie dazu die Hinweise in der
      ReadMe_ScanlabClassChecker.pdf.
    - RTC4-Karten können nicht simultan mit RTC3-Karten in einem PC
      betrieben werden.
    - Win32-basierte Anwendungen können auf 64-Bit-Windows-Systemen
      direkt verwendet werden und nutzen hierfür dieselbe 32-Bit-DLL
      RTC4DLL.dll wie sie bei 32-Bit-Systemen zum Einsatz kommt.
      Für Win64-basierte Anwendungen ist dagegen die 64-Bit-DLL
      RTC4DLLx64.dll einzusetzen.
    - Solange die RTC4 von einer Anwendung im Gebrauch ist, darf ihre
      Stromversorgung nicht abgeschaltet werden, weil ansonsten ihre
      Einstellung verloren geht. Einer Strom-Abschaltung entgegnet der
      RTC4-Treiber, indem er automatisch initiierte Ruhezustand-Aufrufe
      während der RTC4-Anwendung verhindert. Er kann jedoch keine
      erzwungenen Ruhezustandsaufrufe aus dem 'Herunterfahren'-Menü
      verhindern. Die Optionen 'Energie sparen' und 'Ruhezustand' im
      'Herunterfahren'-Menü sollten daher durch eine geeignete
      Konfiguration mithilfe z.B. des 'Power-Managers' nicht erlaubt
      werden. Näheres ist in der NotesOnPowerPolicy.pdf erläutert.

***************************************************************************

Weitere Anleitungen für den erfolgreichen Betrieb der RTC4-Karte finden
Sie im RTC4-Handbuch.

***************************************************************************
