Dieses Release wurde getestet mit Microsoft Windows 10 Pro 22H2 (Build 10.0.19045.6332)

Unterstützte Windows Versionen: 7, 8, 10, 11



Bekannte Einschränkungen

* Zeitmessungen mit get_time, get_lap_time können maximal ~11h:56min betragen,
  da der 32-Bit RTC6-Timer nach 2^32 * 10us überläuft

* Debian Stretch Pakete werden nicht mehr zur Verfügung gestellt, da der Long
  Term Support (LTS) am 2022-06-30 endete. Seit Rev. 1.18.0

* Aufgrund von diversen Verbesserungen bezüglich Verbindungsstabilität bei
  Ethernet Karten wird ein Update auf BIOSETH 33 empfohlen. Herausgegeben mit
  Rev. 1.12.0

* Die Linux Bibliotheken funktionieren nicht (Linkerfehler) in Release 1.7.6.
  Gelöst mit Rev. 1.7.7

* Die Importdeklaration für C++ (RTC6impl.hpp) und Pascal (RTCImport.pas)
  funktionieren in Release 1.7.0 nicht.
  Gelöst mit Rev. 1.7.1

* „Processing on the fly“ für excelliSCAN-Systeme ist noch nicht implementiert.
  Gelöst mit Rev. 1.5.0.

* Der Pixelmode wird für excelliSCAN-Systeme noch nicht voll unterstützt.
  Gelöst mit Rev. 1.5.0.

* Die positionsabhängige automatische Lasersteuerung wird für
  excelliSCAN-Systeme noch nicht unterstützt. Gelöst mit Rev. 1.3. Verbessert
  mit Rev. 1.4.4.

* `auto_cal` (Cmd = 0 oder 4): Das Speichern der Referenzwerte dauert mehrere
  ms und hält während dieser Zeit den 10 us-Takt an. `get_overrun` zeigt einen
  Zyklus-Überlauf an. Empfehlung: Rufen Sie nach `auto_cal` (Cmd = 0 oder 4)
  `get_overrun` auf, um den Überlaufzähler wieder zu löschen.

* Softstart ist noch nicht implementiert.

* Ellipsen werden mit Sky-Writing bei gleichzeitig aktivierter
  SCANahead-Funktionalität fehlerhaft markiert. Workaround: Ellipse in
  Polygonzüge zerlegen und Sky-Writing Mode 3 verwenden. Gelöst mit Rev. 1.4.4.

* I2C ist noch nicht implementiert.
  Die automatische Analog-Digital-Wandlung und der Auslese-Befehl
  `read_analog_in` funktionieren noch nicht. Gelöst mit Rev. 1.3.2.


* Master/Slave-Synchronisation ist noch nicht implementiert. Gelöst mit Rev.1.3.
  VORSICHT: Wenn der Taktsignale unterbrochen werden, sei es durch ein
  gebrochenes Kabel oder durch Aufruf von `load_program_file` auf einer
  Masterkarte, wird die Firmware der Slavekarte zurückgesetzt und Einstellungen
  gehen verloren, insbesondere diejenigen für die Lasersignale. Falls Zweifel
  bestehen über die möglichen Konsequenzen für den Produktionsprozess, verwenden
  Sie Master/Slave NICHT, verbinden Sie NICHT einmal die Karten mit dem Kabel.
  Verbessert mit Rev. 1.4.1. Obige VORSICHT ist nicht mehr relevant. Lesen Sie
  bitte das Manual zum exakten Verhalten bei Störungen.
  Verbessert mit Rev. 1.5.0. Die Synchronisation geschieht jetzt automatisch.

* `mark_text` und `mark_text_abs` funktionieren nicht. Verwenden Sie
  stattdessen `mark_char` und `mark_char_abs.` Gelöst mit Rev. 1.3.2.

